***Thomas Earnshaw*** *Руководство по эксплуатации*

**Наименование:** кварцевые часы с индикатором дня недели и даты

**Торговая марка:** Thomas Earnshaw

**Гарантийный срок:** 2 года

**Адрес уполномоченной организации для принятия претензий**: указан в гарантийном талоне

**Благодарим Вас за выбор часов нашей фирмы!**

1. **Циферблат**

Секундная стрелка



Кнопка А

Кнопка В

Индикатор дня

Часовая стрелка

Индикатор даты

Минутная стрелка

B) **Завод часов**

Для того чтобы часы заводились автоматически, их следует носить на руке как

минимум 8 часов в день. Также часы можно завести при помощи ручного завода,

т.е. заводной головки. Для того чтобы завести часы вручную, поверните заводную

головку 15-20 раз.

C) **Установка времени**

1.Установите заводную головку в положение 2.

2.Выставите время основного часового пояс.

3. После того, как время установлено, верните заводную головку в исходное

положение (1).

D) **Установка дня**

1.Установите заводную головку в положение 2.

2.Нажмите кнопку А и установите день недели на день вперед.

3. Не переустанавливайте день недели с 23.30 до 5.30. Неправильная эксплуатация ведет к поломке механизма.

Е) **Установка даты**

1. Установите заводную головку в положение 2.

2. Нажмите кнопку В и установите дату на день вперед.

3. Не переустанавливайте день недели с 23.30 до 5.30. Неправильная эксплуатация ведет к поломке механизма.

F) **Установка конечной даты и дня**

1. Установите заводную головку в положение 2.

2. Продолжайте установку даты и дня до 18.00. Используйте кнопки А и В. Поворачивайте заводную головку до нужной даты/ дня.

**Примечание**

Часы следует носить на руке минимум 8 (восемь) часов в день для обеспечения их полного завода.

Часы заводятся автоматически, когда находятся на вашей руке. Завод при помощи заводной

головки обеспечивает работу часов на некоторое время, но ручного завода не достаточно для

продолжительного функционирования часов.

Если время сбилось или часы остановились - это значит, что они не были полностью заведены.