***Thomas Earnshaw*** *Руководство по эксплуатации*

**Наименование:** часы наручные механические с малой секундной стрелкой

**Торговая марка:** Thomas Earnshaw

**Гарантийный срок:** 2 года

**Адрес уполномоченной организации для принятия претензий**: указан в гарантийном талоне.

**Благодарим Вас за выбор часов нашей фирмы!**

**A) Циферблат**



**B) Завод часов**

Автоматические часы имеют ручной подзавод – завод посредством вращения

заводной головки в ее обычном положении. Поверните заводную головку 15-20

раз, и после легкого встряхивания часы будут идти в соответствии с нормой.

**С)** **Установка основного времени и времени второго часового пояса**

1.Установите заводную головку в положение 2.

2.Для того чтобы установить время, вращайте заводную головку.

3.Верните заводную головку в исходное положение (1).

**Примечание**

Часы следует носить на руке минимум 8 (восемь) часов в день для обеспечения их полного завода.

Часы заводятся автоматически, когда находятся на вашей руке. Завод при помощи заводной

головки обеспечивает работу часов на некоторое время, но ручного завода не достаточно для

продолжительного функционирования часов.

Если время сбилось или часы остановились - это значит, что они не были полностью заведены.