***Thomas Earnshaw*** *Руководство по эксплуатации*

**Наименование:** кварцевый хронограф с апертурой даты и индикатором суточного времени

**Торговая марка:** Thomas Earnshaw

**Гарантийный срок:** 2 года

**Адрес уполномоченной организации для принятия претензий**: указан в гарантийном талоне.

**Благодарим Вас за выбор часов нашей фирмы!**

**A) Циферблат**



**B) Установка даты и времени**

1.Установите заводную головку в положение 2.

2.Поворачивайте заводную головку до тех пор, пока в окошке даты не появится

число предыдущего дня.

3.Установите заводную головку в положение 3, когда секундная стрелка окажется

на 12 часах.

4.Поворачивайте заводную головку для того, чтобы выставить точное время и

суточное время на 24-часовой шкале

\* Когда заводная головка выдвинута, следите за тем, чтобы не нажать её – вы

можете случайно включить хронограф.

5. Зафиксируйте заводную головку в положении 1 по сигналу точного времени.

\* Не производите настройку даты в период между 21:00 и 01:00, это может

привести к сбою очередности чисел.

**С) СЕКУНДОМЕР**

Секундомер способен делать замеры временного отрезка до 60 минут

**Инструкция для использования секундомера**

**1.Стандартное использование секундомера**

Нажмите кнопку пуска секундомера.

Нажмите кнопку А для остановки секундомера, кнопку В – для сброса показаний

секундомера

**2.Функция сохранения результата**

Нажмите кнопку пуска секундомера

Нажмите кнопку А, чтобы остановить работу секундомера, затем снова кнопку А

– для повторного запуска. (Запуск и остановка секундомера производятся столько

раз, сколько это необходимо, посредством нажатия кнопки А. Чтобы остановить

секундомер, нажмите кнопку А, затем для сброса показаний нажмите кнопку B.)

Если показания секундомера сброшены, но стрелка хронографа не вернулась на

отметку 12 часов, установить стрелку в нужное положение нужно следующим

образом:

• Открыть заводную головку до конца и, нажимая на верхнюю кнопку, дать

центральной стрелке совершить полный круг, до положения «12».

• Закрыть заводную головку. При пуске, а затем остановке и обнулении

секундомера стрелка будет возвращаться в исходное положение.

**3.** **Функция сплит-хронографа**

1.Нажмите кнопку А, чтобы запустить хронограф.

2.Для того чтобы включить сплит-хронограф, нажмите кнопку В.

3.Нажмите кнопку А, чтобы остановить отсчет времени.

4.Нажмите кнопку В, чтобы возобновить отсчет времени

 Замеры могут производиться столько раз, сколько требуется

**D) СИНХРОНИЗАЦИЯ ВСЕХ СТРЕЛОК**

Перед установкой времени проверьте, чтобы секундная и минутная стрелки

встали в положении «0» часов. Обнулите показания секундомера; если обе

стрелки секундомера сбиты, вернуть их в положение «0» нужно следующим

образом:

1.Установите заводную головку в положение 3.

2.Нажмите кнопку А или В, чтобы обнулить показания хронографа.

3.Нажимайте кнопки А и В для синхронизации стрелок.

4.После того, как стрелки синхронизированы, верните заводную головку в

исходное положение (1).