***Thomas Earnshaw*** *Руководство по эксплуатации*

**Наименование:** часы наручные механические с индикатором второго часового пояса и индикатором суточного времени

**Торговая марка:** Thomas Earnshaw

**Гарантийный срок:** 2 года

**Адрес уполномоченной организации для принятия претензий**: указан в гарантийном талоне

**Благодарим Вас за выбор часов нашей фирмы!**

**A) Циферблат**



B) **Завод часов**

Для того чтобы часы заводились автоматически, их следует носить на руке как

минимум 8 часов в день. Также часы можно завести при помощи ручного завода,

т.е. заводной головки. Для того чтобы завести часы вручную, поверните заводную

головку 15-20 раз.

C) **Установка времени и второго часового пояса**

1.Установите заводную головку в положение 2.

2.Выставите время основного часового пояс.

3. После того, как время установлено, верните заводную головку в исходное

положение (1).

D) **Установка времени второго часового пояса**

1.Установите заводную головку в положение 2.

2.Вращайте заводную головку против часовой стрелки, чтобы установить время

второго часового пояса.

3.Вращайте заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить время

основного часового пояса.

4.После завершения установки нажатием верните заводную головку в исходное

положение.

**Примечание**

Часы следует носить на руке минимум 8 (восемь) часов в день для обеспечения их полного завода.

Часы заводятся автоматически, когда находятся на вашей руке. Завод при помощи заводной

головки обеспечивает работу часов на некоторое время, но ручного завода не достаточно для

продолжительного функционирования часов.

Если время сбилось или часы остановились - это значит, что они не были полностью заведены.