***Thomas Earnshaw*** *Руководство по эксплуатации*

**Наименование:** кварцевые часы с апертурой даты и индикатором суточного времени

**Торговая марка:** Thomas Earnshaw

**Гарантийный срок:** 2 года

**Адрес уполномоченной организации для принятия претензий**: указан в гарантийном талоне.

**Благодарим Вас за выбор часов нашей фирмы!**

**A) Циферблат**



**B)** **Установка времени**

Для того чтобы настроить время второго часового пояса, придерживайтесь той же

схемы, что и для установки времени основной временной зоны.

1.Установите заводную головку в положение 3, когда секундная стрелка окажется

в положении «0» часов.

2.Поворачивайте заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить точное

время.

3.Для того чтобы выставить время правильно, поверните минутную стрелку на 5

минут назад, и сразу же – на нужную отметку.

4.Для синхронизации времени используйте звуковой сигнал, по которому

необходимо нажать заводную головку, чтобы пустить ход часов.

**Примечание:**

Убедитесь в том, что на часах корректно выставлено суточное время: дата (число месяца) должна

изменяться в период между 00 и 05 часов утра.

**С)** **Быстрая установка даты**

1. Установите заводную головку в положение 2.

2. Поворачивайте заводную головку против часовой стрелки, чтобы установить

дату.

**Примечание**

Не настраивайте дату в период с 21:00 вечера до 00:30 утра – это может вызвать сбой в

очередности даты.