***Thomas Earnshaw*** *Руководство по эксплуатации*

**Наименование:** кварцевые часы с ретроградным индикатором суточного времени и апертурой даты


**Торговая марка:** Thomas Earnshaw

**Гарантийный срок:** 2 года

**Адрес уполномоченной организации для принятия претензий**: указан в гарантийном талоне.

**Благодарим Вас за выбор часов нашей фирмы!**

**A) Циферблат**



**В)** **Установка времени**

1. Установите заводную головку в положение 3.

2. Выставите на стрелках точное время. Проверьте правильность установки

суточного времени.

3. Зафиксируйте заводную головку в положении 1.

**С) Установка даты**

1. Установите заводную головку в положение 1.

2. Поворачивайте заводную головку до необходимой даты.

\* При установке даты в период с 21.00 до 02.00 дата может не измениться на следующий день.

3. После установки даты зафиксируйте заводную головку в положении 1.

**D) Установка суточного времени**

1. Установите заводную головку в положении 2.

2. Поворачивайте заводную головку до установки нужного времени.

3. Зафиксируйте заводную головку в положении 1.