***Thomas Earnshaw*** *Руководство по эксплуатации*

**Наименование:** кварцевые часы с индикатором суточного времени и малой секундной стрелкой

**Торговая марка:** Thomas Earnshaw

**Гарантийный срок:** 2 года

**Адрес уполномоченной организации для принятия претензий**: указан в гарантийном талоне.

**Благодарим Вас за выбор часов нашей фирмы!**

**A) Циферблат**



**В)** **Установка времени**

1. Установите заводную головку в положение 2, когда малая секундная стрелка

окажется в положении «12» часов. Секундная стрелка остановится.

2. Выставите на стрелках точное время. Проверьте правильность установки

суточного времени.

3. Зафиксируйте заводную головку в положении 1 по сигналу точного времени.